
| **Byte** | **Bit** | **Data** | **Length (in bit)** | **Notes** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 | Output Status Update Ch1 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 0 | 6 | Output Set Ch1 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 0 | 5 | Output Status Update Ch2 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 0 | 4 | Output Set Ch2 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 0 | 3 | Output Status Update Ch3 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 0 | 2 | Output Set Ch3 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 0 | 1 | Output Status Update Ch4 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 0 | 0 | Output Set Ch4 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 1 | 7 | Output Status Update Ch5 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 1 | 6 | Output Set Ch5 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 1 | 5 | Output Status Update Ch6 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 1 | 4 | Output Set Ch6 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 1 | 3 | Output Status Update Ch7 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 1 | 2 | Output Set Ch7 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 1 | 1 | Output Status Update Ch8 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 1 | 0 | Output Set Ch8 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 2 | 7 | Output Status Update Ch9 | 1 | 0: No Update |
| 1: Update |
| 2 | 6 | Output Set Ch9 | 1 | 0: Off |
| 1: On |
| 2 | 5 - 0 | Reserved | 6 | Reserved |

Yukarıda verilen tabloya uygun şekilde kullanıcı girdilerini ( bütün elemanlar için gibi anahtarlar kullanılabilir) alıp tablodaki byte bit sırasına uygun mesajın oluşturulması. (BUILD)

| **Byte** | **Bit** | **Data** | **Length (in bit)** | **Notes** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7-0 | Configuration Version MSB | 8 | Bit 7-0: Major Version |
| 1 | 7-0 | Configuration Version LSB | 8 | Bit 7-0: Minor Version |
| 2 | 7-5 | Reserved | 3 | Reserved |
| 2 | 4-0 | Configuration Device ID | 5 | Device can be configured for all 32 Device IDs. |
| 3-4 | 15-0 | Output Channel Current Value Ch1 | 16 | Range: 0 to 65535 Resolution: 6.5mA Max Value: 10 A Min Value: 0 A |

Yukarıdaki tabloya göre alınan mesajdan Kullanıcya bilgilerin yansıtılması (SOLVE)